**Дефибриллятор ДКИ-Н-10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
|  | **1. Общие требования** |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Гарантия на оборудование не менее 1 года | Наличие |
|  | **2. Технические характеристики** |
| 2.1 | Дефибриллятор-монитор  | Наличие |
| 2.2 | Физиологически оптимальный биополярный импульс с автоматической коррецией продолжительности (10мс на 200Дж) и формы зависимости от импульса пациента | Наличие |
| 2.3 | Корреляция энергии воздействия в зависимости от импульса пациента | Наличие |
| 2.4 | Энергия импульса воздействия, Дж | Дискретно от 5 до 360 Дж11 уровней |
| 2.5 | Время набора энергии, сек | 200Дж –6 сек., 360Дж –10 сек. |
| 2.6 | Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора, дублирование сообщений на дисплее | Наличие |
| 2.7 | Запас энергии  | 200 Дж от полностью заряженной батареи –70, 360 Дж –40. |
| 2.8 | Взрослые и детские электроды, многоразовые | Наличие |
| 2.9 | Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования от сменных аккумуляторных батарей |  7 часов |
| 2.10 | Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд,  | 30 сек. |
| 2.11 | Тестирование процесса выдачи набранной энергии 200Дж | Наличие |
| 2.12 | Внешнее зарядное устройство, с возможностью заряда до двух аккумуляторных батарей одновременно  | Наличие |
| 2.13 | Встроенный регистратор записи на бумажный носитель со скоростью 12,5; 25 мм/сек с автоматическим и ручным включением | Наличие |
| 2.14 | Размер ЖК дисплея  | 115\*86 мм с разрешением 320\*240 точек |
| 2.15 | Ширина бумаги | 58 мм |
| 2.16 | Возможность нанесения сетки с шагом  | 1 мм |
| 2.17 | Отображение дополнительной информации на ЖК дисплее — значения межэлектродного импеданса пациента и дозы воздействия, измеренные до и при разряде | Наличие |
| 2.18 | Комбинированное питание 220 В/50 Гц сменная аккумуляторная батарея, сеть постоянного тока (12-20 В) | Наличие |
|  | **3. Комплект поставки** |
| .3.1 | Дефибриллятор — монитор | 1шт. |
| .3.2 | Зарядное устройство  | 1 шт. |
| .3.3 | Аккумуляторная батарея  | 2 шт. |
| .3.4 | Сетевой блок | 1 шт. |
| .3.5 | Блок питания от сети 12- 20 В | 1 шт. |
| .3.6 | Одноразовые электроды для мониторирования  | 50 |
| .3.7 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| .3.8 | Эксплуатационная документация | 1 комплект |