***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*** [***ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ ЩЛ-2Б***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)***:***

***1.*** [***Технические характеристики***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)

* *Источник света галогенная лампа КГМН 12-30(12В, ЗОВТ)*
* *Напряжение питания сети переменного тока* [*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)*, В 220+22*
* *Увеличение микроскопа* [*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)*переменное, крат от 8 до 40*
* *Поле зрения микроскопа*[*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)*согласно увеличениям, мм от 25 до 5*
* *Пределы изменения величины изображения щели, мм: по*
* *ширине от 0.04 до 10*
* *по высоте 1;3 и 10*
* *Угол поворота щели +90, - 90*
* *Угол поворота осветителя*[*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)*относительно плоскости симметрии лицевого установа +60, - 60*
* *Пределы изменения базы* [*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59) *между окулярами бинокулярного микроскопа, мм от 56 до 72*
* *Величина перемещения* [*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)*, мм, не менее:*
* *координатного столика в направлении к лицевому установу 65*
* *координатного столика в направлении, перпендикулярном к лицевому установу 110*
* *прибора по высоте 30*
* *подбородника по высоте 80*
* *Габаритные размеры* [*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59) *без насадок и без офтальмологического столика, мм 550х440х380*
* *Масса* [*щелевой лампы*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59) *без насадок и без офтальмологического столика, кг, не более 20.*

***2. Комплект поставки*** [***щелевой лампы***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)***:***

***Комплект базовой модели*** [***лампы щелевой***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59) ***ЩЛ-2Б:***

* [*Лампа щелевая*](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59) *с блоком питания ЩЛ-2БП 3.950.071 - 1 шт.*
* *Комплект сменных частей*
* *Окуляр измерительный 5.923.370 - 1 шт.*

***Комплект укладок*** [***щелевой лампы***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)

* *Ящик древесноволокнистый для ЩЛ-2Б 4.171.067 - 1 шт.*
* *Футляр деревянный для сменных частей 4.164Л98 - 1 шт.*
* *Коробка для блока питания 6.876.542 - 1 шт.*
* *Чехол из полиэтилена - 1 шт.*

***Запасные части для*** [***щелевой лампы***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)

* *Лампа в цоколе (КГМН 12-30) - 2 шт.*
* *Предохранитель ВПБ 6-10 - 4 шт.*

***Инструменты и принадлежности для*** [***щелевой лампы***](http://www.medexinter.ru/index.php?module=pages&id=59)

* *Салфетка 26.16.502 - 1 шт.*
* *Отвертка 7810-0308 ГОСТ 17199-71 - 1 шт.*
* *Шуруп 1-4х20.019 ГОСТ 1145-80 - 4 шт.*